
**1-Wire jack socket**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | GND |
| 2 | 5V |
| 3 | Data |
| 4 | ------ |

**1-Wire jack plug**

5V



Data

**Ein Bild, das Verbindungsstück, Kabel enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.**

**Sub-D (Blick von hinten auf die Buchse)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sub-D** | **Farbe** |  |
| 1 | shield | GND |
| 2 | black | PTT, Aktiv LOW |
| 4 | red | CTCSS/SQL |
| 7 | white | Output = TX Audio |
| 9 | green | Input = RX Audio |

Ein Bild, das Text, Handschrift, Schaltung enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.